屋外広告物等安全点検記録

年　　月　　日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　住　　所

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　氏　　名　　　　　　　　　　　　　　　印

連絡先（電話）

法人にあっては、主たる事務所の所在地及　び名称並びに代表者の氏名

該当に○（　表示者 ・ 設置者 ・ 管理者　）

１　屋外広告物等の安全性（表示者、設置者又は管理者のいずれかが記入すること。）

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 屋外広告物等の概要 | 許可を受けている場合の内容 | 第　　　　　　　号（有効期間　　年　　月　　日） |
| 広告物等の種類 | 屋　上・壁　面・袖看板・地　上・その他（　　　　） |
| 設置場所 |  |
| 設置年月日 | 年　　　月　　　日　（　　　　年経過） |
| 点検結果への対応及び安全性の判断 | □　異常のあった箇所は改善を完了し、安全上の問題はない。□　現時点で安全上の問題はないが、次回点検までの間、補修その他の日常管理を行い、広告物等を良好な状態に保持する。 |

２　点検の実施及び改善状況（以下は、点検・改善を行った者が記入すること。）

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 点検者点検に資格を要する規模（高さ４ｍ超）の場合は点検者の資格名称 | 氏　　名 | 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 |
| 住　　所 | 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　℡ |
| 資格名称 | □屋外広告士　□技能講習修了者　□建築士　 □電気工事士□電気主任技術者　□職業訓練修了者等(帆布製造、広告美術)□その他（　　　　　　　　　　　　） |
| 点検実施日 | 年　　月　　日　 |  |
| 点 検 箇 所 | 点　検　項　目（該当項目に○） | 異常の有無 | 所見(異常の内容･改善の概要) |
| ⑴基礎部・上部構造 | 傾斜・ぐらつき・ひび・隙間・さび・老朽化 | 有 | 無 |  |
| ⑵支持部 | 接合部材の腐食・変形・隙間・破損、ボルト及びビス等のさび・緩み・欠落、滞水 | 有 | 無 |  |
| ⑶取付部 | アンカーボルト及びプレートの変色・変形・破損、溶接部・コーキングの劣化・はく離、柱・壁・スラブの取付け箇所及び周辺の異常 | 有 | 無 |  |
| ⑷表示面 | 部材の腐食・破損・剥離・汚染・退色・変色等、ビス等の欠落、底部の腐食・水抜き孔の詰まり、滞水 | 有 | 無 |  |
| ⑸照明部 | 点灯・発光の不良、部材の破損・変形・さび・滞水、周辺機器（分電盤・配線・変圧器・スイッチ等）の劣化・破損 | 有 | 無 |  |
| ⑹その他 | 付属部品（装飾・振れ止め棒・鳥よけ・その他）の腐食・破損、避雷針の腐食・破損 | 有 | 無 |  |